Q: Почему программа не видит винчестер через порты или сообщает [port error], при этом название модели определяется неправильно, например S M S SU @ ! N. Запускаю под Windows 98.

A: Вы не отключили канал с тестируемым HDD в панели управления;



Q: Как мне протестировать DVD или Floppy ?

A: Открыть вкладку SETUP и в поле 'Logical' вписать букву тестируемого диска. Затем поставить галку 'Logical'. Получив паспорт, убедиться в том, что диск/устройство отдетектилось правильно. Далее стандартным образом тестировать.
