 4.2 
- Добавлена работа с физическими дисками Windows через API - только в 
  Windows класса NT/2000/XP. Поддерживаются
  IDE, SATA, USB, FireWire, Flash, SCSI накопители и виртуальные диски 
  BestCrypt. Также поддерживаются CD, FDD и т.п. "логические" (но пока 
  реализовано неудобно). SMART пока работает только на IDE и SATA HDD; 
  Через API стало возможным тестировать системный винчестер;
- Исправлена ошибка, в результате которой отображалась удвоенная скорость на 
  тесте "BUTTERFLY";
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному завершению программы на 
  винчестере с поврежденной SMART таблицей;
- Исправлен глюк, приводивший к аварийному завершению при регулировке ААM на 
  некоторых системах;



  4.1
- Исправлена ошибка, которая приводила к нежизнеспособности программы на 
  итальянской версии Windows; 
- Изменен вид лога, для совместимости с форматами времени других стран 
  (особенно отличились Албания и Гондурас - у них время пишется в совершенно 
  жутком виде, как например 2:00:09 PD); Также пришлось изменить и формат 
  INI-файла;
- Добавлено опознание Windows Vista;
- Исправлены незначительные ошибки в коде и интерфейсе;
- Изменен элемент регулировки таймаута при скане поверхности, добавлено 
  бесконечное ожидание готовности, что позволило переключать питание 
  тестируемого HDD без остановки скана;
- В полной версии добавлено PIO-32 копирование секторов в файл с "длинным 
  чтением" и пропуском дефектов (в бесплатной пока отключил);